제 품 설 명 서

제 품 명

착석 보조기기

제품규격

소 사이즈 / 중 사이즈 / 대 사이즈

제품특징

경증의 장애아동의 착석 자세유지를 위해 친환경 소재의 골판지를 활용하여 사용자가 필요 시 직접 조립하여 사용할 수 있도록 패키지 구성한 제품

이미지

구성

①,②: 측판

③: 좌판

④: 좌판 및 등판

⑤,⑥,⑦: 측판 고정부품

•등받이쿠션, 머리받침대

•목봉

•가슴벨트, 골판벨트

•내전방지봉

•벨트 커버

•내전방지봉 커버

•랩보드

•핸들 조립 키트

사이즈

단위: mm	小 사이즈	中 사이즈	大 사이즈
a. 착석 높이	160	220	250
b. 좌판 깊이	220	280	325
c. 좌판 폭	280	330	380
d. 등받이 높이	480	530	600
e. 랩보드 높이	326	416	490
f. 랩보드 절단 깊이	224	248	298
g. 랩보드 절단 폭	290	340	390

사용 방법	1) 체형에 맞는 사이즈 선택 2) 설명서와 조립영상을 활용하여 사용자가 직접 제품을 조립 3) 골판/가슴벨트, 머리받침대, 내전방지봉, 등받이 각도를 조절 후 사용
주요 기능	◾ 제품 조립 - 삼중골판지로 제품 본체 구성 - 요철 구조를 통해 사용자가 쉽게 조립하여 사용할 수 있도록 디자인
	◾ 등받이 각도조절 - 각도조절 목봉을 요철에 고정하여 2단계의 각도조절 가능 (수직기준 10도, 25도 각도조절)
	◾ 랩보드 - 자석을 이용하여 랩보드 탈부착 - 2단계 위치조절 가능 - 엣지밴드를 이용하여 랩보드 단면마감
	◾ 벨트&쿠션 - 사용자에 따라 벨트 길이 조절 가능 - 쿠션 양면의 재질을 달리하여 계절에 따라 사용가능하도록 함 (봄/가을/겨울: 오가닉코튼, 여름: 에어매쉬) - 쿠션 오염 시 통세척이 가능
	◾ 내전방지봉 - 부드럽지만 단단한 재질의 내전방지봉 - 사용자에 따라 탈부착 가능
	◾ 머리받침대 - 고무줄을 이용하여 쿠션과 머리받침대 각각 고정되며 높낮이 조절 가능